		묵동(165, 175-1) 공사장 민원 최소화 방안

□ 공사개요

구분	묵동 165	묵동 175-1	비고
공사명	묵동 청년주택 신축공사	주거복합시설 신축공사 부지내 철거공사
공사기간	‘22.6.~’25.10.	‘22.6~’22.
시공사	㈜태영건설	㈜신의환경

□ 추진사항

<묵동 165번지>

ㅇ 소음 및 먼지 집중발생 공사

철거공사(완료) ⇒ 흙막이공사(진행중) ⇒ 차수공사 등 ⇒ 터파기공사

ㅇ 흙막이공사(‘22.11월까지)

- 청공작업으로 인한 소음 및 매연 발생 민원 반복적으로 발생

ㅇ 조치사항

- 소음기준 초과에 따른 행정처분 및 행정지도 병행

► 공사장 인근 주민들의 지속적인 민원으로 현장방문 시공사 행정지도

► 소음 규제기준 초과 행정처분

구 분	1차	2차	3차
측 정 일	‘22. 8. 12.	‘22. 8. 26.	‘22. 9. 14.
소음측정치	74dB	73dB	71dB
행정처분	과태료 60만원 및 조치명령(소음저감 대책 수립)	과태료 120만원 및 조치명령(방음‧방진시설 설치명령)	과태료 200만원 및 조치명령(방음‧방진시설 설치명령 등)

※ 4차(과태료200만원, 소음발생행위의 중지명령)

<묵동 175-1번지>

ㅇ 건물 철거 공사로 인하여 소음 및 먼지 발생

ㅇ 조치사항

- 민원 발생 시 현장 행정지도 및 소음측정 병행

► 공사장 인근 주민들의 지속적인 민원으로 현장방문 시공사 행정지도

- 해당 철거공사장 민원에 의한 소음측정 주기적으로 실시

(현재까지 규제기준인 70dB 미초과)

□ 추진계획

<묵동 165번지>

ㅇ 공사현장 관리감독

- 상시 현장 방문을 통한 공사현장 관리감독 철저(행정지도 및 소음측정)

► 소음 규제기준 위반 시 과태료부과 및 행정처분 실시

- 소음 및 매연 저감대책 마련(시공사 협의)

► 소음발생 장비 컴프레셔 방음시설 설치 고려

► 발전기 매연 저감을 위한 시설 설치 고려

► 소음측정 요청 시 신속한 측정을 통하여 주민 불편 해소 노력

► 타 공사현장에서 방음․방진에 대한 우수사례 벤치마킹하여 현장에 적용

ㅇ 시공사와 인근 아파트 주민 간담회 지속적 추진(주관: 주택관리과)

- 시공사와 협조하여 간담회를 통한 주민의견 수렴 및 공사현장 적극 반영 추진

- 주민요구사항에 대한 시공사와 주민의 충분한 협의로 민원발생 최소화

<묵동 175-1번지>

ㅇ 공사현장 관리감독

- 상시 현장 방문을 통한 공사현장 관리감독 철저(행정지도 및 소음측정)

► 소음 규제기준 위반 시 과태료부과 및 행정처분 실시

- 소음발생 장비 분산작업 및 작업속도 조절 등으로 같은 시간대 소음발생 최소화 요청

ㅇ 주민의견 수렴 등

- 공사인허가부서 건축과와 협의를 통하여 주민의견 수렴 및 요구사항 시공사에 전달 등 적극 반영 협조요청

맑은환경과장 :이미경☎2094-2420 대기관리팀장 : 김순복☎2441 담당 : 노용문☎2442